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一、项目名称：湖北省潜江市东荆河进口河道综合整治一期工程疏浚砂综合利用方案编制。
二、服务内容：按照国家法律法规的要求，完成《湖北省潜江市东荆河进口河道综合整治一期工程疏浚砂综合利用实施方案》的报告编制工作，组织会务，并取得湖北省水利厅的批复，在后期施工过程中提供相关的技术支撑及服务。 
三、技术要求：
1.疏浚工程及影响范围河道地形图、典型断面资料，河道演变分析成果等。地形图比例尺视河道宽度等情况确定，不宜小于1:10000，平面坐标系统宜采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)，高程基准宜采用1985国家高程基准。【招标堤 河道疏浚工程区及护岸工程区比例尺不小于1:5000地形图，CGCS2000坐标系，85国家高程基准】
2.疏浚工程及影响范围地形地貌、地层岩性特征、河谷结构，岸坡形态和类型、沉积物组成及来源、河道砂层分布特征等。4.3.4 疏浚范围近期砂料颗粒级配及空间分布特征等。【招标堤、河道疏浚工程区及护岸工程区地质勘察成果应达到河道工程初步设计深度，钻孔深度不小于15米】
四、服务期：30日历天。
五、付款方式：合同约定。
六、质量标准及要求：质量应达到验收规范和标准的要求。
七、其他未尽事宜由甲乙双方在合同签订中详细约定。

